{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":60,"n_cols":7,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[10,1,10,4],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,0,25,6],[27,6,28,6],[31,6,33,6],[40,6,41,6],[42,6,43,6],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[57,4,57,5],[58,0,58,3],[58,4,58,5],[59,0,59,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厦门体育中心充电项目招标清单"]
["一、设备部分"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1,"800KVA箱式变电站（环网型）","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.S-20油浸式全铜变压器\n4.符合GB-20052-2020、GB1094.1-2013、GB/T6451 二级能耗标准"]
[2,"800KVA箱式变电站（终端型）","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.S-20油浸式全铜变压器\n4.符合GB-20052-2020、GB1094.1-2013、GB/T6451 二级能耗标准"]
[3,"ZC-YJV22-10kV-3*70mm2","M",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.符合国标GB/T 12706.1-2020"]
[4,"YJLHV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2","M",520,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.电缆双拼\n4.符合国标GB/T 31840-2015"]
[5,"YJLHV-0.6/1KV 4*150+1*70mm2","M",640,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.符合国标GB/T 31840-2015"]
[6,"YJV-3*6mm2","M",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.含税\n3.符合国标GB/T 12706.1-2020"]
[null,"主材小计：(元）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"含税"]
["二、施工部分"]
["1、高压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1,"箱变安装","项",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含设备吊装卸货、二次搬运、开箱检查，本体就位，器身检查，垫铁及止轮器制作、安装，附件安装，接地、补漆，单体调试"]
[2,"箱变基础制作","项",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含开挖等"]
[3,"箱变接地系统","项",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"箱变调试、试验、送电","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"箱变围栏","米",75,null,{"v":0,"d":"0.00"},"箱变围栏：1、材质：不锈钢"]
[6,"设计费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含施工图、竣工图等成套设计图纸"]
[7,"箱变标准化:(安全器具：绝缘手套、绝缘靴、操作棒、接地线\\标准化的图文内容：电缆及设备标书牌、二次接线图等)","项",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"电缆敷设截面：ZC-YJV22-10kV-3*70mm2","米",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆敷设费用（以实际供电答复为准）"]
[9,"热缩户内终端头制作，3*70mm2-120mm2","个",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},"高压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[10,"协调费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、低压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1,"地上砖砌电缆沟，宽600mm，地上高300mm，（单排电缆沟单层支架，带圈梁)","m",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},"地上电缆沟砌筑（垫层、砌筑、水泥砂浆、回填、盖板、接地网，清运）"]
[2,"水泥井盖，角钢包边  厚度5CM","m",48.125,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"混凝土路面20cm，挖土断面：500*700mm（宽*深）","m",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.原混凝土路面切缝破碎开挖\n2.原土回填夯实\n3.碎石10cm\n3.C25混凝土路面恢复10cm，最大粒径40mm\n4.清运"]
[4,"PVC管埋地敷设，规格：DN110，壁厚3mm","m",240,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口）"]
[5,"电缆敷设：YJLHV 3*150+2*70mm2","M",560,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电线电缆敷设（工作内容：开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合实验、临时封头、编号挂牌、卡固、牵引头安装、电线头焊接包头、含现场卸货等）"]
[6,"电缆敷设：YJLHV 4*150+1*70mm2","M",640,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"电缆敷设：YJV-3*6mm2","M",50,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"热缩终端头制作，150mm2内 五芯","套",64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"480kW整流柜安装（含现场卸货）","个",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"分体式式终端安装（含现场卸货）","座",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"C25砼浇筑基础，规格：1400*1250*600mm，高出地坪：200mm","座",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},"充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[12,"C25砼浇筑基础，规格：600*500*150mm","座",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},"与电缆沟一体式基础"]
[13,"（充电桩、配电箱、箱变等）基础表面刷漆，灰色图漆","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"基础表面处理和美化"]
[14,"接地扁铁，热镀锌—50X5（箱变接地和充电桩接地网连接，）","米",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[15,"接地极（50*5*2500mm镀锌角钢）","根",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"磷酸铵盐干粉灭火器（35公斤）手推式","组",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},"消防设施"]
[17,"磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式","组",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"砖砌1080*1080*1000，铸铁重型井盖","口","3",null,{"v":0,"d":"0.00"},"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[19,"钢管定位限位器（钢管DN75*3mm），长度2m","套",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},"车挡器安装（预埋板、检查、安装）"]
[20,"划车位线,宽150mm（热熔）","m",900,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"RVV 2*2.5mm","米",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[22,"rvvsp 2*1.5mm","米",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[23,"监控照明系统","套","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、含400万POE臻全彩高清网络枪型摄像机10组、16路硬盘录像机一组\n2、监控专用硬盘,4T两只\n3、16口POE交换机一只或8口POE交换机两只\n4、监控平台\n5、照明设施9根含施工安装（照明品牌建议采用通士达品牌）\n6、其他辅材弱电箱\n7、含基础、安装、接地等所有工序     \n8、照明电源采用RVV-2*2.5，网线采用超五类网线，需配置定时器                                    \n9、含3年宽带或3年流量卡，流量卡1年不少于2000G，带无线路由功能"]
[null,"道闸","套","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.一进一出\n2.含道闸采购、安装、调试及辅材\n3.对接充电平台（实现充电车辆免费充电2个小时）"]
[24,"场地围栏","m","35",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.高度应≥2.5m\n2.应采用铁质材料\n3.报价需附材料照片"]
[25,"休息室","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、配置铁质四人餐桌；\n2、配置1.5匹及以上空调（需能通过远程设置开启、关闭功能）；\n3、配置照明电源插座等；\n4、尺寸不小于6m*3m=18m2"]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"单项合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"},"施工结束验收前应全场清洁清理"]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目总计(一)+（二）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"含税"]
["施工单位:                    报价人：                     联系方式："]